附件2

**宁波市人民政府口岸办公室**

**网络综合布线询价文件**

各单位：

我方于鄞州区昌乐路266号7001室网络布线改造项目需要，现邀请你方进行投标，具体要求如下：

**1、综合布线**：

16个工位，每个工位敷设2个网络点位（超五类非屏蔽）和1个语音点位（超五类非屏蔽），后端集成设备必须和线缆统一品牌，每个工位安装2个5位电源插座，会议室和打印机区域各敷设2个网络点位、1个语音点，其他墙面预留，合计40个网络点、20个语音点、40个电源插座。

7楼到3楼机房敷设一根12芯单模光缆，弱电系统全部汇总到液晶大屏后部，弱电设备汇总处敷设一根电源线缆，每个工位的电源线缆汇总到原配电箱处。所有线缆前端和后端必须贴标签标识。主要材料详见清单，其他费用请自行核算。

**2、门禁系统**

7001室大门口安装指纹门禁系统，满足人员安全正常出入，并采集和汇总人员进入信息表。

**3、地板**

地板规格：600\*600\*35mm，机房专用防尘、防静电、环保地板。

**4、玻璃隔断**

包含隔断基础和钢化玻璃，面积9-10个平方，玻璃符合3C 认证 、内含百叶窗。

**5、其他：**

以上各个系统的辅材和配套线缆数量需要投标公司自行核算，施工完成后进行项目实施中不得增补，超出部分投标公司自行承担。投标公司负责施工过程中的垃圾清理（包含原有物品的清理），项目整改工期为30个工作日，完工后需提供施工布线图。

**6、供应商资质：**

本次询价要求投标人须具有足够资产及能力来有效地履行合同:投标人须具有合法有效的营业执照，注册资金人民币200万元（含）。法定代表人身份证复印件。

**7、基本物品清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **推荐品牌** | **参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 双绞线 | 厚德揽胜、一舟、罗格朗 | 超五类 UTP | 自行核算 | 箱 |
| 2 | 语音线 | 厚德揽胜、一舟、罗格朗 | 三类 4芯UTP | 自行核算 | 箱 |
| 3 | 网络模块 | 厚德揽胜、一舟、罗格朗 | 超五类 UTP | 不少于40 | 个 |
| 4 | 语音模块 | 厚德揽胜、一舟、罗格朗 | 三类 4芯UTP | 不少于20 | 个 |
| 5 | 网络跳线 | 厚德揽胜、一舟、罗格朗 | 超五类 UTP 3米 | 自行核算 | 根 |
| 6 | 电源线 | 南祥、球冠、东方电缆 | 护套线 RVV3\*2.5 | 自行核算 | 卷 |
| 7 | 电源插座 | 飞利浦、TCL、西蒙 | 5孔10A | 不少于40 | 个 |
| 8 | 光模块 | 单模 | LC | 自行核算 | 个 |
| 9 | 光缆 | 国产优质 | 单模 12芯 | 自行核算 | 米 |
| 10 | 指纹门禁 | 中控、披克、海康威视 | 指纹+刷卡+密码、磁力锁、 | 1 | 套 |
| 11 | 钢化玻璃隔断 | 国产优质 | 3C 认证 、内含百叶窗  | 9-10 | 平方 |
| 12 | 垃圾清理 | 　 | 全部垃圾 | 1 | 项 |
| 13 | 静电地板 | 国产优质 | 600\*600\*35 | 181 | 平方 |

**8、点位图：**

